***Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo***

***Município de Interesse Turístico***

*Praça Antonio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo – SP*

*CEP 18230-000 - CNPJ 46.634.333/0001-73*

*Secretaria Municipal de Serviços*

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**ASSUNTO: BLOQUETES/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO SEXTAVADO**

**ITEM 1.1 - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL**

O item remunera o fornecimento de bloquetes/pisos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, do tipos sextavado, conforme a norma NBR 9781.

**ITEM 1.2 - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL**

O item remunera o fornecimento de bloquetes/pisos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, do tipos sextavado, conforme a norma NBR 9781.

Considerações gerais:

* Os produtos deverão obedecer as normas da ABNT;
* O pedido dos bloquetes deverão ser entregues conforme necessidade desta prefeitura, sendo que o local a ser entregue será expressamente determinado pela prefeitura e dentro do território do município de São Miguel Arcanjo-SP, devendo ser entregue no prazo máximo de 15 dias após o recebimento do comunicado, obrigando-se a efetuar o carregamento;
* Fornecer o teste de laboratório que comprove as características físicas do lote que foi entregue, estabelecidos conforme especificações da ABNT.

São Miguel Arcanjo-SP, 13 de maio de 2020.

**FELIPE MARQUES DA SILVA**

**Secretário Municipal de Obras**